|  |  |
| --- | --- |
| Logotip | *ООО «БИМЕТ»*  **Адрес:** *423838, РТ, г.Набережные Челны, а/я 25*  Телефон: *(8552)58-00-59, 8-960-085-54-32*  E-mail: [*bimet2714@mail.ru*](mailto:bimet2714@mail.ru)  *www.bimet.ru* |

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

**ДЛЯ РЕМОНТА КПП 9S1310**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Модель** | | Наименование и характеристика изделия | **Цена**  **(руб)** |
| **1** | **11102012 006** | **БРК6522.09.000** | **Съемник с 3-мя комплектами захватов для снятия роликоподшипников, их внутренних и наружных колец, зубчатых шестерен и фланцев** | **80899** |
| **2** | **Описание: 599** | **1Х56 136 599** | **Рым-болты М12 для поднимания промежуточного вала** | **1466** |
| **3** | **11102012 008** | **1Х56 119 916** | **Оправка для втулки, сальника, маслосъемного кольца/механизма переключения передач** | **1127** |
| **4** | **11102012 010** | **БКП 9S1310.26.000** | **Приспособление для снятия внутреннего кольца заднего подшипника К-33889-К-33822 промежуточного вала. Применять с БРК6522.09.000** | **10980** |
| **5** | **11102012 013** | **БКП 9S1310.27.000** | **Приспособление для снятия внутреннего кольца переднего подшипника вторичного вала. Применять с БРК6522.09.000** | **9380** |
| **6** | **11102012 015** | **БКП 9S1310.28.000** | **Приспособление для снятия внутреннего кольца подшипника K-47490-K-47420 первичного вала. Применять с БРК6522.09.000** | **10236** |
| **7** | **11102012 017** | **БКП 9S1310.29.000** | **Приспособление для снятия внутреннего кольца переднего подшипника T2EE 040 промежуточного вала. Применять с БРК6522.09.000** | **10732** |
| **8** | **11102012 019** | **БКП 9S1310.01.001** | **Оправка для запрессовки нар. Обоймы подш. ЕСО 33822-1 промежуточного вала** | **5366** |
| **9** | **11102012 021** | **БКП 9S1310.02.000** | **Приспособление для снятия каретки синхронизатора 3/4 передачи. Применять с БРК6522.09.000** | **10980** |
| **10** | **11102012 023** | **БКП 9S1310.03.001** | **Упор для предохранения торцев валов** | **1240** |
| **11** | **11102012 025** | **БКП 9S1310.04.000** | **Оправка для допрессовки ступицы синхронизатора и втулки игольчатого подш. вторичного вала** | **5366** |
| **12** | **11102012 027** | **БКП 9S1310.05.001** | **Оправка для выпрессовки\* и запрессовки\*\* нар. обоймы конич. подш. Г-805 896 ТР вторичного вала со стороны демультипликатора, запрессовки\* шарикового подшипника 16014 демультипликатора и маслоотражательного кольца первичного вала.** | **8297** |
| **13** | **15102012 001** | **БКП 9S1310.06.001** | **Оправка для выпрессовки и запрессовки нар. обоймы конич. подш. 12ЕЕ004 (ПВ) со стороны картера сцепления** | **2683** |
| **14** | **11102012 029** | **БКП 9S1310.07.001** | **Оправка для выпрессовки и запрессовки нар. обоймы конич. подш. К47420 со стороны картера сцепления** | **5118** |
| **15** | **11102012 031** | **БКП 9S1310.08.001** | **Оправка для запрессовки манжеты вала включения демультипликатоа** | **4870** |
| **16** |  | **БКП 9S1310.09.001** | **Оправка для запрессовки втулки и манжеты 25х37х7 механизма переключения передач** | **1578** |
| **17** | **11102012 035** | **БКП 9S1310.10.001** | **Оправка для выпрессовки подш. выходного вала демультипликатора** | **4870** |
| **18** | **11102012 037** | **БКП 9S1310.11.001** | **Оправка для установки манжеты 52х68х8 первичн. Вала** | **1826** |
| **19** | **11102012 039** | **БКП 9S1310.12.001** | **Оправка для защиты манжеты при установке крышки первичного вала КП** | **2570** |
| **20** | **11102012 041** | **St1 (2шт)** | **Направляющие стержни для центровки крышек Ф9 (М10)** | **1353** |
| **21** | **Описание: 11102012 043** | **И801.100.000** | **Рычаг для переключения привода коробки передач** | **11206** |
| **22** | **11102012 045** | **БКП 9S1310.13.000** | **Оправка для запрессовки манжеты крышки выходного фланца** | **8523** |
| **23** | **БКП 9S1310.35.000 СБ прайс.jpg** | **БКП 9S1310.35.000** | **Приспособление для подъема демультипликатора и вторичного вала** | **12198** |
| **24** | **11102012 049** | **1х56 137.579** | **Фиксатор** | **2706** |
| **25** | **11102012 053** | **БКП 9S1310.15.001** | **Упор для предохранения масляной трубки** | **1578** |
| **26** | **11102012 056** | **БКП 9S1310.19.001** | **Оправка для запрессовки масляной трубки** | **1736** |
| **27** | **12102012 002** | **БКП 9S1310.16.001** | **Фиксатор предохранителя переключения передач** | **2931** |
| **28** |  | **БКП 9S1310.01.002** | **Ручка к оправкам** | **2796** |
| **29** |  | **БРК**  **6522.10.002** | **Ручка к оправкам** | **2683** |
| **30** | **Описание: БКП 9S1310.18.000.jpg** | **БКП 9S1310.18.000** | **Оправка для запрессовки внутренней обоймы конического подшипника первичного вала** | **6223** |
| **31** | **Описание: 564** | **1Х56 136 564** | **Рым-болты для снятия и установки картера сцепления и крышки демультипликатора**  **( резьбаМ10-6gх30) с капроновым канатом L=1,5м** | **2367** |
| **32** |  | **БКП 9S1310.20.001** | **Оправка для допрессовки подшипника 33822-1 промежуточного вала со стороны демультипликатора** | **1511** |
| **33** |  | **БКП 9S1310.21.001** | **Оправка для допрессовки подшипника 2612284Н вторичного вала со стороны картера сцепления** | **1578** |
| **34** |  | **БКП 9S1310.22.000** | **Оправка для выпрессовки осей сателлитов планетарного механизма** | **4870** |
| **35** |  | **БКП 9S1310.23.000** | **Оправка для выпрессовки штифта крепления оси сателлита планетарного механизма** | **2683** |
| **36** |  | **БКП 9S1310.24.001** | **Палец технологический для сборки роликов 2-х рядного игольчатого подшипника планетарного механизма** | **722** |
| **37** |  | **БКП 9S1310.25.001** | **Втулка технологическая для фиксации 1-го ряда роликов при сборке 2-х рядного игольчатого подшипника планетарного механизма** | **970** |
| **Итого** | | | | **248221** |